无线升级QCOO硬件的方法：

1. 搜索到QCOO\_ALPHA 硬件；
2. 向服务UUID：0xFFF0 的 FFF1 写入 0b00100000；
3. 向服务UUID：0xFFF0 的 FFF1 写入 0b00000000；
4. 向服务UUID：0xFFF0 的 FFF2 写入 0b00100000；
5. 此时QCOO硬件会强制复位一次；
6. 在100ms内向QCOO的UUID：FFE5 下FFE9写入升级文件即可

备注：1.校验文件可以忽略，不用回读，否则会升级失败。

2.不推荐空中升级，建议用数据线更新固件。